

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-12,0-6-115M, мм***

L- 7551 длина L1- 5450 B1- 2800 Диаметр газохода котла – Ду900

B- 3125 ширина L2- 950 H1- 3450 1. Подвод воды Ду300 Ру10

H- 3489 высота L3- 2850 H2- 1810 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 800 H3- 1344 клапана Ду100 Ру16

 L5- 5570 H4- 2160 3. Отвод воды Ду300 Ру10

 L6- 7132 H5- 280 5. Смотровой люк

 L7- 175 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

 L8- 790 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 23,2