

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-15,0-10-150M, мм***

L- 8240 длина L1- 5450 B1- 2950 Диаметр газохода котла – Ду1100

B- 3510 ширина L2- 950 H1- 3740 1. Подвод воды Ду400 Ру10

H- 3800 высота L3- 2950 H2- 1935 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 800 H3- 1560 клапана Ду150 Ру16

 L5- 6460 H4- 2485 3. Отвод воды Ду400 Ру10

 L6- 7850 H5- 280 5. Смотровой люк

 L7- 175 6. Дренажный штуцер Ду50 Ру10

 L8- 800 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 32,8