

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-17,5-10-150M, мм***

L- 8560 длина L1- 5650 B1- 3100 Диаметр газохода котла – Ду1100

B- 3670 ширина L2- 1070 H1- 3910 1. Подвод воды Ду400 Ру10

H- 3970 высота L3- 3100 H2- 2015 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 800 H3- 1635 клапана Ду150 Ру16

 L5- 6800 H4- 2565 3. Отвод воды Ду400 Ру10

 L6- 8170 H5- 280 5. Смотровой люк

 L7- 175 6. Дренажный штуцер Ду50 Ру10

 L8- 800 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 47,2