

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-3,0-6-115M, мм***

Габарит, мм

L- 4825 длина L1- 3350 B1- 1600 Диаметр газохода котла – Ду450

B- 1985 ширина L2- 655 H1- 2160 1. Подвод воды Ду150 Ру10

H- 2200 высота L3- 1895 H2- 1100 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 600 H3- 860 клапана Ду65 Ру16

 L5- 3455 H4- 1370 3. Отвод воды Ду150 Ру10

 L6- 4408 H5- 145 5. Смотровой люк

 L7- 175 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

 L8- 504 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 6,4