

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-10,0-10-150M, мм***

L- 7160 длина L1- 5200 B1- 2650 Диаметр газохода котла – Ду800

B- 3000 ширина L2- 900 H1- 3260 1. Подвод воды Ду300 Ру10

H- 3327 высота L3- 2760 H2- 1790 2. Патрубки под предохранительные

L4- 750 H3- 1285 клапана Ду100 Ру16

L5- 5280 H4- 2050 3. Отвод воды Ду300 Ру10

L6- 6735 H5- 280 5. Смотровой люк

L7- 230 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

L8- 700 7. Слив конденсата G3/4

8. Масса котла без воды, тонн- 24,9